**Практическая работа по моделированию швейных изделий**

**9 класс**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием модели нанесите новые фасонные линии на базовый чертеж основы блузки, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы блузки. Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т. п.

3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы блузки.

4. Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки, используя базовой чертеж.


5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на листе «Результат моделирования»

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков на швы, количество деталей.

|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Описание модели |
|  | Женская блузка длиной до линии бедер.  На переде нагрудная вытачка переведена в три маленькие складки, которые заложены в направлении к линии середины.  Спинка блузки со средним швом, который у горловины заканчивается разрезом.  Горловина блузки круглая, слегка расширена. Горловина окантована косой бейкой, из которой сформирована петля у левого края разреза на спинке. У правого края на бейке пришита пуговица.  Рукава втачные, одношовные, длиной до локтя.  По линии талии имеется кулиска, в которую вставлена завязка, выполненная из косой бейки. По талии у линии середины переда обметаны две вертикальные петли, в которые вставляется завязка |

**Контроль практического задания «Моделирование блузки»**


*Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы блузки*

****



**Базовый чертеж основы блузки для моделирования**

Лист для вырезания деталей выкроек (лист цветной бумаги)

****



**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**

|  |  |
| --- | --- |
| Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно, в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.  Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено.  Только после этого приклеивайте готовые выкройки | C:\Users\комп\Desktop\image from Практика 9 класс-7.bmp |

**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию блузки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | **Максималь-ный балл** | **Балл участника** |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы блузки** | **5** |  |
| 1 | Расширение горловины | 0,5 |  |
| 2 | Уточнение конфигурации боковых срезов в области талии | 1 |  |
| 3 | Работа с талиевыми вытачками на переде и спинке | 0,5 |  |
| 4 | Работа с нагрудной вытачкой (надписи, обозначения) | 2 |  |
| 5 | Уточнение длины рукава | 0,5 |  |
| 6 | Нанесение метки конца разреза на спинке | 0,5 |  |
|  | **Нанесение линий для построения вспомогательных деталей**  **Построение дополнительных деталей** | **4** |  |
| 7 | Нанесение линии кулиски | 1 |  |
| 8 | Построение детали кулиски | 1 |  |
| 9 | Построение детали бейки горловины | 1 |  |
| 10 | Построение детали завязки | 1 |  |
|  | **Изготовление выкроек блузки**  **Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити** | **11** |  |
| 11 | Наличие полного комплекта лекал | 3 |  |
| 12 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - перед (1 балл)  - спинка (0,5 балл)  - рукав (0,5 балла)  - кулиска (0,5 балла)  - бейка горловины (0,5 балла)  - завязка (0,5 балла) | 3,5 |  |
| 13 | Указание названия деталей | 0,5 |  |
| 14 | Указание количества деталей | 0,5 |  |
| 15 | Наличие контрольных линий и меток:  - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (1 балл);  - метки направления закладывания складок, метка разреза, метка петли (1 балл). | 2 |  |
| 16 | Указание величины припусков у каждого среза | 1 |  |
| 17 | Аккуратность работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |