**Практическая работа по моделированию швейных изделий**

**10-11 класс**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы блузки.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Описание модели |
|  | Женская блузка прямого силуэта, длиной чуть выше линии бедер.  Вырез горловины круглой формы, слегка расширен по плечевым срезам, углублен спереди, обработан косой бейкой.  Блузка без рукавов. Проймы обработаны обтачками.  Перед:  - с нагрудными вытачками в боковых швах;  - по центру с двумя односторонними складками; складки застрочены и направлены от центра в сторону боковых срезов.  Спинка:  - с вытачками, выходящими из среза горловины;  - со средним швом; у горловины в среднем шве нестачанный участок для застежки.  Застежка посередине спинки на воздушную петлю и пуговицу. Воздушная петля выполнена из косой бейки, которой окантована горловина. |

**Чертеж основы блузки для моделирования**

*Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.*

****

**Чертеж основы блузки *(цветной лист бумаги)***

****

**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**

**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию блузки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | **Количество баллов** | **По факту** |
|  | **Нанесение модельных линий на чертеж основы** | **6,5** |  |
| 1 | Расширение горловины переда | 0,5 |  |
| 2 | Расширение горловины спинки | 0,5 |  |
| 3 | Углубление горловины переда | 0,5 |  |
| 4 | Уточнение длины блузки | 0,5 |  |
| 5 | Работа с нагрудными вытачками переда (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 6 | Работа с плечевыми вытачками спинки (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 7 | Работа с талиевыми вытачками переда и спинки (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 8 | Уточнение боковых швов переда | 0,5 |  |
| 9 | Уточнение боковых швов спинки | 0,5 |  |
| 10 | Нанесение метки разреза для застежки | 0,5 |  |
|  | **Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей** | **2,5** |  |
| 11 | Нанесение линий складки (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 12 | Нанесение линий обтачки проймы переда | 0,5 |  |
| 13 | Нанесение линий обтачки проймы спинки | 0,5 |  |
| 14 | Построение косой бейки для обработки горловины | 0,5 |  |
|  | **Подготовка выкройки к раскрою** | **11** |  |
| 15 | Выполнение полного комплекта лекал | 3 |  |
| 16 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - детали переда (2 балла);  - деталей спинки (1 балл);  - обтачек проймы переда и спинки (1 балл);  - косой бейки для горловины (0,5 балла). | 4,5 |  |
| 17 | Указание названия деталей | 0,5 |  |
| 18 | Указание количества деталей | 0,5 |  |
| 19 | Указание контрольных линий и меток:  - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (0,5 балла);  - наличие надсечек (0,5 балла). | 1 |  |
| 20 | Указание величины припусков у каждого среза | 1 |  |
| 21 | Аккуратность работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |