СОГЛАСОВАНО:
председатель профсоюзного комитета
___________________Н.Н.Микулова
протокол №2  от  19.01.2015 г.
	УТВЕРЖДАЮ:
заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №5»
 г. Лениногорска» муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район»  
Республики Татарстан _________Ю.Н.Илюхина
Введено в действие приказом  от  19.01.2015    №7-ОД       	

Инструкция
(№18)
по охране труда при работе 

по охране труда при использовании технических средств обучения

1.Общие требования безопасности
1.1.К работе с техническими средствами обучения ( далее ТСО) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.При использовании технических средств обучения возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и электрической вилки;
- ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время работы;
- ослепление глаз сильным светом потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного электроприбора во время его работы.
1.3.При использовании ТСО необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить руководителю. При неисправности ТСО прекратить работу и сообщить руководителю.
1.5. Работающий с техническими средствами обучения обязан соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте, правила личной гигиены.
1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы
2.1.Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из помещения.
 2.2. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.

3.Требования безопасности во время работы
3.1. Подключайте демонстрационный электрический прибор к электрической сети сухими руками.
3.2. Включить демонстрационный прибор и убедиться в нормальной его работе.
3.3. Не оставлять работающее техническое средство обучения без присмотра. Не допускать воспитанников к работающему электроприбору.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического прибора отключить прибор от электросети. Работу продолжить только после устранения неисправности.
4.2.При возгорании немедленно отключить электроприбор от электросети, эвакуировать воспитанников, сообщить о пожаре руководителю, в пожарную часть 01. Приступить к ликвидации очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии пульса и дыхания сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца, отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить техническое средство обучения, отключить от электрической сети.
5.2. Проветрить помещение, тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал:

заместитель заведующей по АХЧ:                                 Микулова Н.Н